Bootloader Options

XC8 Linker\Memory Model --> ROM Ranges: default,-0-1FFF,-2006-2007,-2016-2017,-EFFF-FFFF

XC8 Linker\Additional Options --> CodeOffset: 0x2000





